Line 1

РПО-А "Шмель" (Реактивный Пехотный Огнемет) предназначен для.

поражения укрытых огневых точек противника, его легкобронированной и автомобильной.

техники, а также уничтожения живой силы противника. Разработан в 1976 году в.

Конструкторском бюро Приборостроения города Тулы (КБП). В конце 80х годов принят на.

* РПО-Д (дымовой) - предназначен для создания дымовых завес, ослепляющих расчеты огневых средств, и непереносимых для живой силы условий в различного рода укрытиях. РПО-Д образует не просматриваемую дымовую завесу длиной 55-90 м на открытой местности с временем существования 1,2-2 мин., в различных сооружениях объемом до 1500 м3 создает очаги пожара, не разрушая сооружения из камня, кирпича и т.д., создавая непереносимые условия для незащищенной живой силы и ослепляя защищенную противогазами живую силу на время 3-5 мин.

РПО-А (термобарический) - предназначен для поражения укрытых огневых средств в городе, в полевых условиях и в горах, а также для разрушения укрытий, автотранспортной и легкобронированной техники.  Боеприпас РПО-А при взрыве создает избыточное давление 0,4-0,8 кг/см2 на расстоянии 5 м от точки взрыва на открытой местности и 4-7 кг/см2 – в

Нож керам.белый 20см Classico Bianco (белая керамика Kerano™, длина лезвия - 20 см, толщ 2 мм, чёрная ручка)